Условные обозначения датчиков, органов управления и контроля к **схеме электрооборудования мотоцикла с коляской «Днепр» МТ-10.**

1 — фонарь левого указателя поворота;  
2 — лампа А12-21;  
3 — фара;   
4 — лампа А12-4 габаритного и стояночного света;   
5 — лампа А12-45-40 дальнего и ближнего света;   
6 — фонарь правого указателя поворота (на мотоцикле с коляской не подключен);  
7 — спидометр;   
8 — лампа А12-1 освещения спидометра;   
9 — фонарь контрольной лампы указателей поворота;   
10 — фонарь контрольной лампы аварийного давления масла;   
11 — фонарь контрольной лампы дальнего света;   
12 — фонарь контрольной лампы генератора;   
13 — фонарь контрольной лампы датчика нейтрали;   
14 — панель приборов;   
15 — центральный переключатель;   
16 — переключатель указателей поворота;   
17 — прерыватель указателей поворота;   
18 — пробка контакта;   
19 — датчик аварийного давления масла;   
20 — переключатель света;   
21 — передний фонарь коляски;   
22 — лампа А12-21 габаритного света и сигнала тормоза на коляске;   
23 — блок предохранителей;   
24 — генератор;   
25 — сигнал;   
26 — реле-регулятор;   
27 — выключатель сигнала торможения;   
28 — включатель;   
29 — аккумуляторная батарея;   
30 — прерыватель;   
31 — катушка зажигания;   
32 — провод высокого напряжения;   
33 — наконечник свечи;   
34 — свеча зажигания;   
35 — задний фонарь коляски;   
36 — фонарь мотоцикла;   
37 — лампа А12-15 сигнала торможения;   
38 — лампа А12-3 габаритного света и освещения номерного знака.